Для указания точки в трехмерном пространстве нужна система координат (датум) и 3 координаты точки.

На планете Земля, так уж исторически сложилось да и достаточно удобно, чаще всего пользуются полярными системами координат.

В полярной СК что бы задать точку нужно указать:

широту в градусах

долготу в градусах

расстояние от начала координат в метрах

Живем мы, в общем-то, на поверхности Земли, и третья координата меняется в очень малом диапазоне, поэтому пользоваться в таком виде ею неудобно.

Поэтому принято задавать эллипсоид близкий по форме к поверхности земли с центром в начале СК и, вместо расстояния от центра СК, пользоваться высотой от поверхности этого эллипсоида.

Итак. Для пользования СК нам нужно задать:

Начало системы координат. Чаще всего используется центр масс Земли, но бываю варианты.

Ось. Чаще всего совпадает с осью вращения.

Нулевой меридиан. Например в WGS84 нулевым меридианом считается «IERS Reference Meridian». Он расположен в 5,31« к востоку от Гринвичского меридиана.

Большой радиус эллипсоида (экваториальный). В WGS84 6 378 137 м.

Малый радиус эллипсоида (полярный). В WGS84 6 356 752,314245 м.

В САС.Планете используются только СК по пунктам от a до c полностью совпадающие с WGS84.

В САС.Планете радиусы эллипсоида можно задавать произвольные.

В САС.Планете метки хранятся без учета высоты, только широта и долгота

Учитывая все вышесказанное метки на любой карте с любой поддерживаемой СК будет ложиться абсолютно точно при отображении в САС.Планете.

Промежуточные точки длинных (сотни км) отрезков не параллельные меридианам могут плавать, так как отображаются прямыми в текущей проекции (хотите большей точности - просто добавьте промежуточных точек).

При импорте точек их нужно переводить в WGS84 или совместимую (то есть такой же центр и нулевой меридиан)

GPS навигаторы чаще всего пользуются именно WGS84.

Карты которые в какой-то несовместимой проекции или с несовместимым датумом нужно перепроецировать при помощи программ типа Global Mapper.