Как использовать телефон с OS Android в качестве GPS

Мобильные устройства с установленным специальным приложением могут передавать NMEA 0183 фид с GNSS-приёмника, а SAS.Planet может получать его из COM-порта. Данные передаются по Bluetooth, Wi-Fi, USB.

Symbian + ExtGPS

Установить Symarctic ExtGPS (J2ME, freeware)

Инициализировать GPS

Включить Bluetooth

Запустить программу

В ОС Windows:

Показать устройства Bluetooth

Свойства устройства

Службы > Включить «Последовательный порт (SSP) Symarc… COM5». COM порт может быть другим.

В SAS.Planet достаточно указать COM порт. При определении позиции GPS на дисплее телефона отображается «Fix NMEA-0183» и зелёные круги. Пример данных NMEA 0183:

$GPRMC,202956.000,A,5510.91627,N,03012.89199,E,0.8,354.8,030115,7.5,W,A*11
$GPVTG,354.8,T,2.3,M,0.8,N,1.5,K,A*24
$GPGGA,202957.000,5510.91591,N,03012.89568,E,1,05,2.3,177.4,M,22.6,M,,*5E
$GPGLL,5510.91591,N,03012.89568,E,202957.000,A,A*5C
$GPGSA,A,3,28,17,13,15,26,,,,,,,,4.1,2.3,3.5*3E

<?xml version=«1.0» encoding=«UTF-8»?> <kml xmlns=«http://www.opengis.net/kml/2.2»>

<Document>
<name>خريطة الحدود الشمالية البرية</name>
<description><![CDATA[نتمنى ترك المتنزهات والبراري نظيفة بعد مغادرتها ليصبح المكان أكثر جمالاً.<br>توضيح الوان النقاط في الخريطة :<br>الاحمر : أسماء مدن - محافظات - قرى - هجر<br>الرمادي : أسماء محلية - أسماء أماكن متعارف عليه<br>البني : جبال - هضاب - حزوم - كهوف<br>الازرق : وديان - شعبان - قيعان - سدود - خباري<br>الاخضر : آبار - عيون - ثمايل - موارد ماء<br>الاصفر : طعوس - عروق - نوازي - خبوب<br>الاسود : طرق صحراوية - ردميات - دروب غير معبدة<br>شعار القلعة : آثار - مواقع تاريخية - برك قديمة - نقوش<br>بيئتنا .. مسؤوليتنا <br>ـــــــــــ<br>إذا كان هناك مكان خاطئ أو موقع ناقص آمل التواصل تويتر ( الخرائط البرية maps_ksa@ ) <br>أو على الإميل wild.maps.sa@gmail.com<br>وسيتم التواصل معك بإذن الله<br>]]></description>
<NetworkLink>
<name>خريطة الحدود الشمالية البرية</name>
<Link>
<href><![CDATA[https://www.google.com/maps/d/kml?forcekml=1&mid=1Ca79X7Y82zn1FWqZlJlgtxaCc4VSD1_X]]></href>
</Link>
</NetworkLink>
</Document>

</kml>