Главная страница

Терминология

GPS трек

GPS приёмник через определённые промежутки времени посылает данные о своём географическом положении на внешнее устройство. Внешнее устройство может записывать эти данные в файл, таким образом сохраняя последовательность изменения координат приёмника. Такой файл называется GPS треком. Форматы записи треков могут быть различными у разных устройств, однако принцип остаётся одинаковым, что позволяет перекодировать треки из одного формата в любой другой. Программа SAS.Планета имеет возможность импортировать треки формата .plt (OziExplorer), а также записывать треки в этом формате и в формате .nmea. Импортированный трек можно вывести на экран для просмотра. В процессе записи трека количество точек со временем увеличивается, и для отображения на экране требуется всё больше ресурсов компьютера. Для недопущения бесконечного роста нагрузки на «железо» служит опция ограничения количества точек трека, выводимых на экран.